УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации города Иванова

от 16.05.2019 № 682

Задание

на выполнение инженерных изысканий

в границах территории, ограниченной Шереметевским проспектом, рекой Уводь,

новым направлением улицы Профсоюзной и границей земельного участка, расположенного по улице Профсоюзной, дом 49, города Иванова

1. Инженерно-геодезические изыскания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и вид объекта | Проект межевания территории, ограниченной Шереметевским проспектом, рекой Уводь, новым направлением улицы Профсоюзной и границей земельного участка, расположенного по улице Профсоюзной, дом 49, города Иванова |
| 2. | Вид строительства |  |
| 3. | Стадия проектирования | Проект межевания |
| 4. | Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях, осложнения в процессе строительства и эксплуатации | Отсутствуют |
| 5. | Необходимость выделения этапов работ | Не требуется |
| 6. | Срок проектирования |  |
| 7. | Влияние объекта строительства на природную среду |  |
| 8. | Необходимые исходные данные по рациональному природопользованию, охране природной среды, обеспечению устойчивости проектируемых зданий, сооружений, трасс, безопасности условий жизни населения | Возможность опасных природных процессов и явлений техногенного воздействия – отсутствует;  принадлежность к опасным производственным объектам – не относится;  пожарная и взрывопожарная опасность – не относится ни к одной из категорий;  наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствует;  уровень ответственности – нормальный. |
| 9. | Сведения и данные по мероприятиям инженерной защиты территории проектируемого строительства, необходимость санации | Отсутствуют |
| 10. | Цель изысканий | Получение необходимых топографических материалов о ситуации и рельефе местности, инженерных сетях и коммуникациях. |
| 11. | Виды инженерных изысканий | инженерно-геодезические |

11.1. Площадки строительства

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество | Примечание |
| 1 | Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 | га | 11,3 |  |

Особые требования работы выполнить:

в системе координат - местная г. Иваново

в системе высот – Балтийская

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Перечень нормативных документов, необходимых для выполнения инженерных изысканий | СП 34.13330.2012  СП 47.13330.2012  СП 126.13330.2017  СП 11-105-97, СП 11-104-97  ГОСТ 25100-2011 |
| 13. | Перечень приложений:  а.) графических  б.) текстовых |  |
| 14. | Отчет по инженерным изыскания оформить: | в переплетенном виде – 1 экз.  в электронном виде – 1 экз. |
| 15. | Наименование и местоположение организации заказчика, Ф.И.О.,  номер телефона ответственного представителя | г. Иваново |

Ситуационный план

