|  |  |
| --- | --- |
| Технические харрактеристики строительных материалов для выполнения ремонтных | |
| работ фасада здания МБОУ ДОД ДДЮТ г. Иваново ул. Батурина д. 12/5. | |
|  |  |
| Наименование материала | Технически харрактеристики |
| 1. Краска фактурная ВД-АК- | Фактурный материал для получения декоративного релье- |
| 1180, фасадная ВГТ. | фного покрытия на бетонных,кирпичных поверхностях. |
|  | Для наружных работ, скрывает мелкие дефекты стен. |
|  | Белизна-не менее 87%, расход - 0,9-1,5 кг/м2,выдерживает |
|  | замораживание до -40С, плотность 2,0 кг/л. |
| 2.Краска акриловая Кам- | Для окраски фасадов по кирпичным,оштукатуренным, |
| Акрил КА-15 (цветная) | бетонным поверхностям.Свойства- атмосферостойкая, |
|  | водостойкая,антикоррозийная.Растворители-вода, |
|  | Фасовка - 7кг, рсход - 65мл на м2, основа- акриловая смола. |
| 3.Пропитка акрил ВД-АК-0110 | Для укрепления слабых осыпающихся поверхностей и |
|  | подготовки к окрашиванию минеральных поверхностей |
|  | (кирпич,бетон,камень).Расход пропитки зависит от вида |
|  | поверхности. |
| 4.Сталь листовая оцинкован. | Марка 0,8ПС/3СП,ГОСТ 14918-80,повышенный класс |
| 0,7\*1000\*2000 | толщ. покрытия цинком более 40мкм до 60мкм. |
| 5.Сталь оцинкованная с | Тип покрытия- лакокрасочный полиэстер,эпоксид.Вид |
| полимерным покрытием | покрытия- одностороннее,цвет типа RAL,ГОСТ 30246-94 |
|  |  |
|  |  |